할로겐화합물소화설비의 화재안전기준(NFSC 107)

[시행 2013.9.3.] [소방방재청고시  제2013-57호, 2013.9.3., 일부개정]

【개정문】

⊙소방방재청고시 제2013-57호

할로겐화합물소화설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년 9월 3일

소방방재청장

할로겐화합물소화설비의 화재안전기준(NFSC 107)

할로겐화합물소화설비의 화재안전기준(NFSC 107) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 중 “별표 4 소화설비의 소방시설 적용기준 란 제5호”를 “별표 5 제1호마목”으로 하고, “따른”을 “따라”로 한다.

제15조를 다음과 같이 한다.

할로겐화합물소화설비를 컴퓨터프로그램을 이용하여 설계할 경우에는 「가스계소화설비의 설계프로그램 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 설계프로그램을 사용하여야 한다.

제17조 중 “2015년 8월 19일”을 “2016년 9월 2일”로 하다.

부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.